|  |  |
| --- | --- |
| **询价单位：广东竞采招标采购有限公司****项目名称：自动驾驶小车** | **报价单位：****地址：****联系人：****电话：****传真：****邮编：** |

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购项** | **功能指标要求** | **数量** | **单价** | **金额** |
| 1 | 无人配送车(含自动驾驶软件) | 支持L4级自动驾驶，具备不小于5立方米载货空间，最大载重不低于800公斤，电池容量不低于18.4kwh，空载续航不低于180公里，城市道路综合续航不低于120公里，最大速度不低于40KM/h，最大爬坡度不低于20%(11.3°)，标配16A充电枪，防水等级不低于IP55，提供5年核心零部件质保服务。累计7500公里/距离上次保养满3个月进行一次小保养；累计15000公里/每6个月进行一次整车保养(含强制标定)，提供超大保额确保人身财产安全，提供运营保障人员一对一服务，往返共计50km里程内，提供线路勘探、线路优化、线路部署以及自动驾驶测试服务等。 | 9台 |  |  |
| 2 | 无人配送车数据运营工作站 | 提供工作站优化服务，配置：处理器：核心≥8核：内存：≥16GB:硬盘：>512G SSD显示器：23.8英寸；具有HDMI接口：含5年运维。 | 2台 |  |  |
| 3 | 无人配送车运营数据显示屏 | 整墙尺寸：3639mm\*2052mm，不少于6块\*55寸DID液晶显示屏体，拼缝3.5mm(双边拼缝)，亮度：500cd/m2，分辨率1920\*1080，画面比率16:9，输入接口：不少于HDMI\*1，VGA\*1，DVI\*1，RS232\*1等，支持HDMI输入、视频输入、VGA输入输入等，采用并行高速总线连接技术，含安装服务，含5年运维。 | 1套 |  |  |
| 4 | 链路租赁服务 | 提供1条不低于500M网络服务，包5年租赁服务。 | 1项 |  |  |
| 5 | 运营保障服务 | 提供1名的客户服务经理，服务期6个月，负责现场调度大屏运营讲解，属地配送路线优化，客户无人化流程优化，车辆系统升级，车辆出险、故障排除等售后服务，客户工作人员操作培训等。 | 1项 |  |  |
|  | 合计 |  |
| 备注 | 1. 修复维修部位质保3年。
2. 维修完成后付费周期1个月即收到发票当天计。

开户银行： 账户名称： 账号： |
| 报价有效期：15天报价人签字盖章：报价日期：2024年11月19日 |